様式１０

合成結果精度管理表

世界測地系（測地成果〇〇〇〇）

ジオイド・モデル〇〇〇〇 Ver〇

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業名 |  | 走行路線名 |  | 計画機関 |  | 主任技術者 | 印 |
| 地区名 |  | システム名 |  | 作業機関 |  | 点検者 | 印 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 特徴点座標 | ファイル名（１） | ファイル名（２） | ファイル名（３） | ファイル名（４） | 備考 |
| $$X$$ | $$Y$$ | $$H$$ | $$dX$$ | $$dY$$ | $$dH$$ | $$dX$$ | $$dY$$ | $$dH$$ | $$dX$$ | $$dY$$ | $$dH$$ | $$dX$$ | $$dY$$ | $$dH$$ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注１．特徴点座標には、全ファイルを座標変換して合成する場合には合成結果を、また、特定のファイルを基準にして合成する場合には当該ファイルでの座標を記載する。

　２．合成の基準となったファイルの残差は0となる。

　３．許容範囲は１画素。

　　　用紙の大きさはＡ４判とする。